Ведомость объемов работ.

«Ремонт железнодорожного пути».

- Длина пути 200м.

1. Замена деревянных шпал.

2. Подсыпка щебня.

3. Подбивка шпал.